**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**

**объекта социальной инфраструктуры**

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | «31» \_\_\_\_\_марта\_\_\_ 2021г. | 12 марта 2019г. |

**1. Общие сведения об объекте**

1.1.Наименование (вид) объекта: Профессиональное образовательное учреждение «Хлевенский учебно-спортивный центр Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Липецкой области;

1.2. Адрес объекта: обл. Липецкая, Хлевенский р-он, с. Хлевное, ул. Свободы, д. 46*;*

1.3.Сведения о размещении объекта**:**

- отдельно стоящее здание  ***\_\_\_***этаж,  ***\_\_\_\_\_*** кв.м

- часть здания \_\_\_ этаж (или помещение на 2 этаже), 332.4 кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – ***да, 515* кв.м.\_**

1.4. Год постройки здания   *1947****г***., последнего капитального ремонта**:***2016.*

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **ежегодно**, капитального:***не установлена.***

**Сведения об организации, расположенной на объекте:**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):  Профессиональное образовательное учреждение «Хлевенский учебно-спортивный центр Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Липецкой области; (*ПОУ « Хлевенский УСЦ РО ДОСААФ России Липецкой области*)*;*

1.7.Юридический адрес организации (учреждения) : обл. Липецкая, Хлевенский р-он, с. Хлевное, ул. Свободы, д. 46*;*1.8.Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) ***оперативное управление.***

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) ***частная;***

1.10. Вышестоящая организация (наименование**): *РО ДОСААФ России ЛО.***

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)***Услуги в сфере образования;***

2.2 Виды оказываемых услуг: ***Услуги в сфере образования;***

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно):  ***на объекте;***

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): Все категории населения с 16 лет;

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: :*К, О, Г;*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) посещаемость 150 чел., пропускная способность 150.*;*

2.7 Участие в исполнении ИПР ( индивидуальная программа реабилитации) инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)  ***нет.***

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом** (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): от автостанции Хлевное, в сторону самого с. Хлевное около 700м, рядом с ДОСААФ находится продуктовый магазин Пятёрочка и Покровская церковь. .

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:**\_нет.**

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта:  **700 м**

3.2.2 время движения (пешком)**:** 30 мин.

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет):  **да**

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером**;** да

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет:**нет.**

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет : **есть**

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет : **нет**

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  п/п | **Категория инвалидов**  (вид нарушения) | **Вариант организации доступности объекта**  (формы обслуживания)\* |
| 1. | **Все категории инвалидов и МГН** | «ДУ» |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | «ДУ» |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | «ДУ» |
| 4 | с нарушениями слуха | «ДУ» |

\* - указывается один из вариантов: **«А»- доступны все структурно-функциональные зоны, «Б» - в уровне 1 этажа организовано место обслуживания инвалидов,  
«ДУ» - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала. «ВНД»-временно недоступен.**

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  п/п | **Основные структурно-функциональные зоны** | **Состояние доступности,**  **в том числе для основных категорий инвалидов\*\*** |
|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |
| 7 | Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) | ВНД |

**\*\*** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ**: Объект признан недоступным для всех категорий маломобильных групп населения (МГН). Необходимо установить речевые информаторы, малогабаритные аудио-визуальные справочные системы, оборудовать объект световым табло с выводом оперативной информации, как внутри здания, так при входе, дублировать основную информацию рельефно-точечным шрифтом, а так же оборудовать кабинеты переносной или стационарной системой индукционной связи. Переход в тамбур, либо снизить высоту порога до 1.4 см.., расширить дверной проем до 90 см..

Приобрести ступенькоход, привести геометрию ступеней в соответствии с установленными нормами 15x30 см., установить на лестничном марше перила с двух сторон, с горизонтальными завершениями длиной 30 см. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения согласно установленным нормативам, установить опорные поручни возле унитаза, установить крючки для костылей возле унитаза и раковины, оборудовать кнопкой вызова персонала. Установить знак доступности помещения. Снизить высоту порога до 1.4 см., расширить дверной проем до 90 см., в чистоте.

Снизить высоту порогов во всех кабинетах, где предоставляются услуги, до установленных нормативов в 1.4 см.,. , обозначить места обслуживания в кабинетах, для лиц с ОВЗ. Установить опорные поручни, выполняющие направляющую функцию или тактильные, контрастные направляющие от входной группы, до мест предоставления услуг на всех этажах.

**4. Управленческое решение** (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  п \п | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | текущий ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | текущий ремонт |
| 3 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | текущий ремонт |
| 4 | Санитарно-гигиенические помещения | капитальный ремонт |
| 5 | Система информации на объекте (на всех зонах) | текущий ремонт |
|  | **Все зоны и участки** | текущий ремонт, капитальный ремонт |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР (техническое средство реабилитации); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

 4.2. Период проведения работ в рамках исполнения программ:

Федеральная программа «Доступная среда»

Государственная программа Липецкой области

«Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики

Липецкой области»

 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

 Состояние доступности ОСИ изменится с ВНД до ДУ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |